江苏财会职业学院学思楼1-2层18间教室多媒体系统升级改造项目采购需求

一、项目基本情况
项目名称：江苏财会职业学院学思楼1-2层 18间教室多媒体系统升级更换
预算金额：71万。
采购方式：公开招标
采购需求：学思楼教室多媒体系统（短焦投影、中控）2012年建成使用，目前设备陈旧老化，无法使用。为满足教学需求，现需要对1-2层共18间教室的多媒体系统进行升级更换，配置98吋智慧黑板、智能融合中控及拾音设备。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后20天内完成安装调试，达到预期效果。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、采购需求
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	交货期：合同签订后20天内完成安装调试，达到预期效果。

	2
	本项目预算包含布线施工和辅材（网线、电源线、插排、穿线管、水晶头等）。

	3
	付款方式：设备安装调试完毕并经采购人验收合格后一次性支付合同总价的100%。

	4
	数字音频主机
3、 前面板支持音量按键调节加减，2路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭，2路单声道Line-IN输入，4路单端音频输出；

	5
	智能融合中控：
能够与学校现有智能融合中控管理平台兼容并接入，实现平台统一管控。（提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章）




一、项目概况（或背景或主要建设内容）
学思楼教室多媒体系统（短焦投影、中控）于2012年建成使用，目前设备陈旧老化，无法使用。为满足教学需求，现需要对1-2层共18间教室的多媒体系统进行升级更换，配置98吋智慧黑板、智能融合中控及拾音设备。


二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	98吋智慧黑板
	18
	台
	工业

	2
	集控平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	数字音频主机
	18
	台
	工业

	4
	学生全向麦（含配件）
	18
	套
	工业

	5
	智能融合中控
	18
	台
	工业

	[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]6
	控制面板
	18
	块
	工业




三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标
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98吋智慧黑板
	一、整机设计
1、整体外观尺寸：宽度不小于4500mm，高度不小于1350mm，厚度不大于95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
2、整机屏幕采用98英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
3、输入接口不低于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口不低于1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口不低于3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
5、整机采用防眩光钢化玻璃，并支持防眩光功能。钢化玻璃表面硬度≥9H。
6、▲整机采用电容触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行32点或以上触控。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
7、整机具备至少6个按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
8、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，可用于远程巡课及AI识别人像，支持输出4K；支持人脸识别、快速点人数、随机抽人功能；可识别所有学生，显示标记，同时显示标记不少于60人。
9、▲整机内置2.2声道扬声器，采用缝隙发声技术，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W，扬声器可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB，支持标准、听力、观影三种音效模式调节。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。
11、▲Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
12、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
13、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
14、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。
15、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。
16、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节，纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
17、▲设备支持至少（5个）自定义按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”等按键，可通过自定义设置实现面板功能按键一键启用工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
18、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动；触摸分辨率32768×32768，书写触控延迟≤25ms，触摸最小识别物≤3mm，触摸有效识别高度不超过3.5mm。
19、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。
20、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。
二、插拔式电脑模块
1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3.采用不低于 DDR4 16GB内存。配置 不低于SSD 512GB硬盘。
4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。
三、2块副屏
1.尺寸：均不小于1133.1mm*1304.5mm*98.3mm。
2.整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。
3.整机设备副屏耐光性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，暴晒后对比度应大于GB/T 250的四级。
4.整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。
5.整机设备副屏甲醛释放限量符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，甲醛释放限量应不大于1.5mg/L。
6.整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。
7.整机设备副屏漆膜的硬度符合GB/T 6739测试方法，支持漆膜硬度铅笔测定法，无塑性变形也无内聚破坏，铅笔硬度≧6H。
8.整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。
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集控平台
	一、整体设计
1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。
2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。
3.▲提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；同时工作台支持启用和停用管理。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
4.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。
5.应用管理：提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。
二、组织中心
1.教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。
2.场地管理：支持添加建筑物，并且在建筑物下面手动添加或者批量导入场地，场地信息包括：名称，楼层，容纳人数，面积，班级，类别，照片；支持设置场地是否支持预约，以及选择可预约的时间。
3.班级学生：支持手动或者批量添加行政班组织架构，支持创建不少于4级目录；支持批量导入学生信息，包括学号，姓名，联系方式，家长信息。
4.角色权限：支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色下对应成员的管理范围。
三、设备管理模块
1.▲支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
2.支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用设备自带摄像头，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。
3.个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。
4.▲支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
5.支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用评课表，并将评价记录于巡视记录。
6.支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。
7.▲支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
8.支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。
9.支持查看校内当日设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。
10.网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。
11.▲支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
12.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。
13.支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。
14.支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。
[bookmark: OLE_LINK1]15.▲支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
16.▲支持面向设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。

	3
	数字音频主机
	1、 可通过网络进行参数配置；
2、 集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量；
3、 面板支持音量按键调节加减，2路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭，2路单声道Line-IN输入，4路单端音频输出；
4、 具备智能混音功能；
5、 抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调；
6、 可通过网络进行软件升级和参数配置，可通过485接口进行参数配置；
7、▲采用所投的设备有声场检测功能，进入测试界面时，可以测试出环境的符合要求混响时间、环境噪声分贝值、频率响应等（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
8、▲所投产品外壳防护等级不低于IP20；设备连续工作不低于 168 小时，无任何误动作。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
9、设备在高温(55±2)℃和低温置(0±2)℃情况下正常工作；
10、 频率响应 ：20Hz-16KHz； 
11、 输入阻抗：10KΩ；输出阻抗：100Ω；
12、 通道隔离度：105db；
13、 环境噪声消除 ：稳态噪声消除比：30dB ；
14、 最大增益：41dB
15、 采样位数：24bit；采样率：32KHz
16、 电源电压：DC 12V

	


4
	学生全向麦（含配件）
	1、 频率响应： 100Hz～16KHz
2、 灵敏度： -32dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）
3、 指向特性： 全指向型
4、 输出阻抗： 250Ω±30%
5、 输出幅度： Max 300mV
6、 最大承受声压： 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）
7、 动态范围； 76dB（A）
8、 信噪比： 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)
9、 幻象供电： 直流48V
10、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C
11、材质：金属

	5
	智能融合中控
	1、机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。
2、需集成千兆交换机功能，具备≥4个RJ45网口。
3、具备≥4路RS232通信端口，具备≥1路RS485通信端口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。
4、板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口。输入和输出接口均支持4K高清分辨率。
5、集成≥2*70W(4Ω)数字功放，具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出。具备≥1路48V 幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。
6、有线麦克风通道需具备DSP处理能力，支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制。
▲7、具备≥1路USB通信接口, 具备一进四出USB KVM切换能力。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
8、国标市电输入，需支持本机能耗检测；支持通过IP网络、串口或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现强电管理。
9、需具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
10、需具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。
▲11、需支持通过控制面板或远程控制暂停音视频广播输出和调节广播音量，强制广播模式（例如消防应急广播）下禁止控制面板操作广播暂停和调节音量。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
12、需支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。
13、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节。支持IC卡刷卡或插卡、扫码、IP对讲等功能，需支持离线状态下启用面板开机功能,支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
14.投标人所投智能融合中控产品支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。
15、能够与学校智能融合中控管理平台兼容并接入，实现平台统一管控。（提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章）

	6
	控制面板
	1、需具备≥7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。需支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。
2、需具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。
3、需内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。
4、需具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。
5、需支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。
6、与同品牌智能融合终端配套使用。



四、供货要求
1、交货期：合同签订后20天内完成安装调试，达到预期效果。
2、交货方式：现场交货安装。
3、交货地点：学校指定区域内。
4、签订合同前，中标人须按采购人要求提供相关产品和材料，采购人进行现场核查硬件参数并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权向政府采购监管部门提出按政府采购有关规定严肃处理。
五、安装调试要求
1.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。
2.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
4.所有项目人员入场前，必须接受采购人组织的校园安全守则培训。
5.项目区域必须与校园教学、活动区域实现硬质物理隔离，设置明显的安全警示标志和警戒线。
6.项目现场严禁吸烟，中标人需按规定配备足够且类型合适的灭火器。
7.项目材料、设备须分类码放整齐，严禁堵塞消防通道、安全出口。
8.每日收工前必须做到“工完场清”，将垃圾及时清运出校园，保持现场整洁。
9、本项目预算包含布线施工和辅材（网线、电源线、插排、穿线管、水晶头等）。
六、人员配备要求
本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派1名项目负责人，具有计算机相关专业或教育背景，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试及培训进行管理并协助采购人完成验收；另外本项目至少委派1名项目组人员负责项目的安装调试，负责对该项目以及周边设备的配置与调整、调试系统性能。
七、履约验收要求
1、按招标文件要求，采购人先对采购标的进行验收，功能是否满足采购清单及技术参数。中标人按照招标（文件）要求的整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格。
2、如发现物资设备与投标参数不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由中标人负责。
八、售后服务要求
1.质保期：2年。
2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
3.服务响应时间：提供上门服务，遇到问题在 2 小时内响应， 12 小时内解决采购人提出的维修要求，具有较为完善的维护服务保障体系。质保期内如硬件、软件系统等出现问题，须派专业工程师到场进行维护。
九、培训要求
1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。
2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员(包括系统管理员) 可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数分批进行，以保证培训质量。
3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。
4.中标人对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。(培训期间的所有费用由中标人承担)
十、付款方式与履约保证金
1、付款方式：设备安装调试完毕并经采购人验收合格后一次性支付合同总价的100%。
2、履约保证金；本项目不收取履约保证金。
十一、商品包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十二、报价要求
1.报价币种为人民币。
2.供应商报价须包含但不限于不限于软硬件安装费、调试费、清运费、产品使用、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用(包含所有隐含的内容)。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

四、评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1） 价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（48分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
（30分）
	技术参数基准分30分，标注▲项的技术参数每有一项不满足扣2分，扣完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或提供的证明材料与招标文件要求不符合的，视为负偏离。投标人可在文件中做明显标识，便于评审。证明材料中功能相近但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定后给予得分）

	实施方案
（6分）
	投标文件中提供方案总体实施方案，内容包括但不限于实施流程、进度安排、质量保证措施等：
方案内容包含采购人所有需求，描述合理详细，流程清晰完整，可实施性好的得6分；
方案内容基本包含采购人所有需求，描述较合理详细，流程较清晰完整，可实施性较好的得4分；
方案内容存在缺项，描述不详细，流程不完整，可实施性一般的得2分；
本项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（6分）
	投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等：
方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分；
方案阐述比较详细，响应时间及故障处理较及时，支撑保障措施较完善，服务保障体系比较完善的得4分；
方案阐述一般，响应时间及故障处理时间较长，支撑保障措施一般及服务保障体系一般的得2分；
本项未见阐述不得分。

	培训方案
（6分）
	投标文件中提供培训方案，内容包括但不限于设备及系统功能的使用与维维护等：
培训方案内容详细、科学合理、可实施性强的得6分；
培训方案内容较详细、较科学合理、可实施性较强的得4分；
培训方案内容简单，科学合理性一般，可实施性一般得2分；
本项未见阐述不得分。


（3）商务分（22分）
	评审因素
	评审标准

	项目实施保障
（6分）
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得 3分。
2.投标人具有有效期内的售后服务相关的认证证书的得 3分。（上述1-2项投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，否则不得分）

	产品综合性能和可靠性
(6分)
	1.投标人所投98吋智慧黑板产品通过视力保护检测，通过由中国标准化研究院制定的人眼视觉舒适度（VICO）评价体系认证，并达到视觉舒适度A+级或以上标准的得3分。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）。
2.投标人所投数字音频主机产品具有具备数字音频主机声环境测量功能模块软件的3分，（提供软著证书复印件加盖投标人公章）。

	业绩
（6分）
	自2023年7月1日（含）以来，投标人具有与本项目类似的交互式一体机或者智慧黑板采购业绩的，每有一个得2分，最高得6分。
（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同签订时间为准。名称相近的，由评委会统一认定）

	服务质量（4分）
	1.质量保修期：核心产品质量保修期至少2年，投标人承诺质量保修期加一年得2分，此项最高得4分（投标人提供承诺书加盖投标人公章）。
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