江苏财会职业学院数智财经产教融合实践中心信息化设备及配套设施采购与安装采购需求

一、项目基本情况
项目名称：江苏财会职业学院数智财经产教融合实践中心信息化设备及配套设施采购与安装
预算金额：355万元 
采购方式：公开招标
采购需求：为进一步深化财经商贸类专业产教融合，夯实专业数智化转型实践育人平台支撑，学院将行健楼一、二层设计改造为数智财经产教融合实践中心，具体包括大数据运营中心、大数据选品中心、港城优品馆、数智直播工坊、数智兴商未来工场、金融科技、数财工坊、数字孪生实训及人工智能空间等功能区域。现需采购与安装以上各功能区域所需要的数字化、智能化设备及配套设施，主要包括网络综合布线、广播、视频监控、台式电脑终端、LED大屏、智能交互一体体、电商直播设备及配套桌椅等。
合同履行期限：合同签订后20天内完成安装调试，达到预期效果。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。——多分包政府采购政策要求不同的，分别列出每个分包面向中小企业采购要求，确定后备注删除。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、采购需求
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	16口交换机
1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；
★提供承诺函加盖投标人公章。

	2
	24口交换机
1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；
★提供承诺函加盖投标人公章。

	3
	48口交换机
1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；
★提供承诺函加盖投标人公章。

	4
	透明汇聚
1、1:16波分汇聚设备，支持下联16台接入交换机，上联单芯连接汇聚交换机；
2、 汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作；
3、为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥16；
4、每套设备包含2块1:16汇聚设备。
5、能够与学校已采购锐捷RG-S7610和本次项目中的16口交换机、24口交换机、48口交换机、采光汇聚光模块、采光接入光模块组成无电源汇聚网络。
★提供承诺函加盖投标人公章。

	5
	48口poe交换机
1、交换容量≥1.3Tbps，转发性能≥550Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和链接证明；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；
3、支持并实配双模块化可热插拔电源，支持POE和POE+远程供电，配置足够功率的电源使得POE同时可供电端口数≥48个；
4、 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；
5、供电功率≥1440w
★提供承诺函加盖投标人公章。

	6
	汇聚交换机
1、交换容量≥38T，包转发速率≥7200Mpps，提供官网截图及链接证明；
2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
4、支持万兆聚合端口≥10个，每端口支持16个独享万兆的逻辑传输端口；
5、单台配置100G光口≥2个，25G光口≥2个，千兆电口≥2个，100G光模块≥4块。
★提供承诺函加盖投标人公章。

	7
	IP网络功放终端
1、 能够接入学校正在使用ITC广播平台使用
★提供承诺函加盖投标人公章。

	8
	400万红外定焦海螺网络摄像机
像素≥400万；
最大分辨率≥2560×1440；
最低照度≤0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离≥50m（红外）；
补光灯≥2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
设备可同时采用DC12V电源与POE供电,
★提供承诺函加盖投标人公章。

	9
	400万双光双摄网络摄像机
采用双镜头、双通道一体化型枪设计；支持内置双麦克风自适应降噪拾音,内置高保真扬声器
通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（全景）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
通道1（细节）：支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
内置扬声器和双MIC
支持DC12V供电方式
支持IP67防护等级
★提供承诺函加盖投标人公章。

	10
	云桌面终端1
1、品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站
2、处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；
3、内存：实际配置32G（16G*2或者32G*1） DDR5内存，配置≥4个内存插槽；
4、硬盘：实际配置至少1块容量≥1T SSD硬盘；硬盘最大支持数量≥4个；
5、显卡：实际配置至少1张独立NVIDIA RTX 4060显卡；显存≥8GB；支持全系列双宽显卡；
6、配备23.8寸显示器并使用HDMI进行连接
★提供承诺函加盖投标人公章。

	11
	云桌面终端2
1、配置≥八核十六线程处理器（处理器主频≥3.6GHz，睿频≥4.0GHz），内存容量≥16GB（单根内存），本地存储容量≥512GB NVME SSD，独立显卡≥4G；
2、USB接口数量≥9个（其中USB 3.0接口≥6个，USB 2.0接口≥2个，TYPE-C接口≥1个），千兆网口≥1个，显示接口≥3个（其中HDMI接口≥2个），音频输入输出接口≥1个，支持4段式耳机音频输入及输出。
★提供承诺函加盖投标人公章。

	12
	图形工作站
1、品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站
2、处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；
3、内存：实际配置64G DDR5内存，配置≥4个内存插槽；
4、硬盘：实际配置1块2T SSD硬盘；硬盘最大支持数量≥4个；
5、PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1；
6、显卡：实际配置至少1张独立RTX 4090D显卡；显存≥24GB；支持全系列双宽显卡；
7、配备23.8寸显示器并使用HDMI进行连接
★提供承诺函加盖投标人公章。

	13
	显示器
HDMI连接线并通过HDMI线云桌面终端

	14
	云桌面软件
可以使用学校已购买锐捷云课堂对其进行管理
★提供承诺函加盖投标人公章。

	15
	单人位电脑桌
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	16
	2人位电脑桌（教师用+直播用）
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	17
	异形电脑桌
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	18
	长方形会议桌
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	19
	阶梯教室桌子
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	20
	2人位移动桌
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	21
	弓形座椅
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	22
	万向轮椅子
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	23
	带翻板、四轮可折叠椅子
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	24
	阶梯教室椅子
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	25
	观看座椅
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	26
	化妆桌
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	27
	演讲台
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。

	28
	小讲台
★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。



一、项目概况（或背景或主要建设内容）
为进一步深化财经商贸类专业产教融合，夯实专业数智化转型实践育人平台支撑，学院将行健楼一、二层设计改造为数智财经产教融合实践中心，具体包括大数据运营中心、大数据选品中心、港城优品馆、数智直播工坊、数智兴商未来工场、金融科技、数财工坊、数字孪生实训及人工智能空间等功能区域。现需采购与安装以上各功能区域所需要的数字化、智能化设备及配套设施，主要包括网络综合布线、广播、视频监控、台式电脑终端、LED大屏、智能交互一体体、电商直播设备及配套桌椅等。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	双口信息插座
	215
	块
	

	2
	单口信息插座
	132
	块
	

	3
	网络地插
	16
	个
	

	4
	多媒体地插
	4
	个
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	电源地插
	16
	个
	

	6
	超六类非屏蔽模块
	30
	个
	

	7
	接线盒
	30
	个
	

	8
	超六类非屏蔽双绞线
	23450
	米
	

	9
	24口网络配线架
	2
	台
	

	10
	理线架
	35
	台
	

	11
	12口光纤配线架
	20
	台
	

	12
	48口光纤配线架
	2
	台
	

	13
	144口光纤配线架
	1
	台
	

	14
	网络跳线
	30
	根
	

	15
	光纤跳线（单模LC-LC）
	30
	根
	

	16
	LC耦合器（双工）
	288
	个
	

	17
	24U机柜、机架
	9
	台
	

	18
	42U机柜、机架
	3
	台
	

	19
	光缆
	800
	米
	

	20
	光纤熔接
	288
	芯
	

	21
	六孔插座
	280
	个
	

	22
	五孔插座
	310
	个
	

	23
	2.5平方电源线
	30
	卷
	

	24
	空气开关C63
	9
	个
	

	25
	空气开关c40带漏保
	60
	个
	

	26
	空气开关盒
	9
	个
	

	27
	16口接入交换机
	3
	台
	

	28
	24口接入交换机
	2
	台
	

	29
	48口接入交换机
	10
	台
	

	30
	透明汇聚
	1
	个
	

	31
	采光接入光模块
	2
	套
	

	32
	采光汇聚光模块
	2
	套
	

	33
	48口POE交换机
	2
	台
	

	34
	汇聚交换机
	1
	台
	

	35
	堆叠线缆
	4
	个
	

	36
	万兆光模块
	10
	个
	

	37
	IP网络功放终端
	1
	台
	

	38
	6w天花喇叭
	22
	只
	

	39
	3w天花喇叭
	4
	只
	

	40
	音频连接线
	4
	根
	

	41
	音频连接线
	1
	根
	

	42
	电源线
	400
	米
	

	43
	400万红外定焦海螺网络摄像机
	44
	台
	

	44
	400万双光双摄网络摄像机
	3
	台
	

	45
	六类非屏蔽双绞线
	2200
	m
	

	46
	云桌面终端1
	29
	台
	

	47
	云桌面终端2
	36
	台
	

	48
	图形工作站
	1
	台
	

	49
	虚拟化软件
	36
	套
	

	50
	教学管理软件
	1
	套
	

	51
	内存条
	156
	跟
	

	52
	显示器
	199
	台
	

	53
	鼠标键盘套装
	230
	套
	

	54
	智慧教学一体机
	2
	台
	

	55
	LED一体机
	1
	台
	

	56
	智能讲台
	1
	台
	

	57
	智能交互书写终端
	1
	台
	

	58
	交互平板一体机（86吋）
	1
	台
	

	59
	交互式一体机（110吋）
	4
	台
	

	60
	85吋电视
	2
	台
	

	61
	100吋电视
	1
	台
	

	62
	LED显示屏
	2
	套
	

	63
	视频处理器
	2
	台
	

	64
	配电柜
	2
	台
	

	65
	钢结构
	30
	平方
	

	66
	耳机
	55
	个
	

	67
	电容收音麦克风
	2
	个
	

	68
	补光灯套装
	11
	个
	

	69
	相机
	1
	台
	

	70
	全伸缩双杆3*6米绿幕+架子
	11
	套
	

	71
	手机云台
	1
	套
	

	72
	产品拍摄棚（含灯）
	1
	套
	

	73
	无人机
	2
	台
	

	74
	直播摄像头套装1
	5
	套
	

	75
	手机支架
	10
	个
	

	76
	直播摄像头套装2
	5
	套
	

	77
	电话机
	8
	台
	

	78
	单人位电脑桌
	134
	套
	

	79
	2人位电脑桌（教师用+直播用）
	33
	张
	

	80
	异形电脑桌
	42
	张
	

	81
	长方形会议桌
	1
	套
	

	82
	小组展示工作台
	8
	台
	

	83
	阶梯教室桌子
	100
	位
	

	84
	2人位移动桌
	6
	张
	

	85
	弓形座椅
	186
	套
	

	86
	万向轮座椅子
	67
	张
	

	87
	带翻板、四轮可折叠椅子
	120
	套
	

	88
	阶梯教室椅子
	100
	位
	

	89
	观看座椅
	79
	张
	

	90
	化妆桌
	5
	张
	

	91
	演讲台
	1
	套
	

	92
	小讲台
	2
	个
	

	93
	线性音柱
	8
	个
	

	94
	功放
	4
	台
	

	95
	有线会议话筒
	2
	个
	

	96
	模拟调音台
	2
	个
	

	97
	电源时序器
	2
	台
	

	98
	设备机柜
	2
	个
	

	99
	音响线
	2
	卷
	

	100
	全瓷防静电地板
	1000
	平方
	

	101
	辅材
	1
	批
	


三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标
	备注

	1
	双口信息插座
	1.名称 双口面板
2.规格 86型双口面板
3.技术参数 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容。材料：聚碳酸酯。结构：螺钉内置方式,面板带标准的白色边框带透明标签夹,前端提供可供自由更换的网络和语音标示。
	

	2
	单口信息插座
	1.名称 单口面板
2.规格 86型单口面板
3.技术参数 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容。材料：聚碳酸酯。结构：螺钉内置方式,面板带标准的白色边框带透明标签夹,前端提供可供自由更换的网络和语音标示。
	

	3
	网络地插
	外网地插，含单网口
	

	4
	多媒体地插
	多媒体地插，含HDMI、网口、音频口
	

	5
	电源地插
	五口电源
	

	6
	超六类非屏蔽模块
	1.名称 超6类RJ45非屏蔽模块
2.规格 180度打线六类非屏蔽模块
3.技术参数 标准：传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级。性能：最少可插拔1000次以上，可卡接22到24AWG线规的导体。材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层。
	

	7
	接线盒
	1、名称：底盒
2、技术参数：1.尺寸：高度:86×宽度:86mm； 2.深度：45mm 或 55mm； 3.安装方便，坚固耐用； 4.材料：ABS。
	

	8
	超六类非屏蔽双绞线
	1.护套材质：PVC 
2.护套颜色（可选）：默认灰色
3.成品外径：6.3±0.3mm 
4.导体：99.99%纯铜 
5.导体直径： 23AWG
6.导体绝缘外径：1.1±0.1mm 
芯数：4*2 
7.特性阻抗：100±15Ω 
8.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
10.工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
11.线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
12.▲单根垂直燃烧性能符合YD/T1019-2023标准（供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明）
13.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 
14.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
15.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
16.施工温度：0～40℃ 
17.使用温度：-10～60℃

	

	9
	24口网络配线架
	1.名称 24口非屏蔽配线架
2.规格 24口模块化非屏蔽配线架3.技术参数 标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2。结构：双层结构设计配线架带有标识模块化设计，配线架非屏蔽、屏蔽兼容，后端带背面理线托盘。性能：可插拔1000次以上和大于30次的重复端接。
	

	10
	理线架
	1.名称 1U数据理线器
2.规格 1U 19" 数据理线架
3.技术参数 性能:管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。材料：冷轧钢板 。理线槽深度不小于100MM， 使跳线管理更为轻松。
	

	11
	12口光纤配线架
	1.名称 12口光纤配线架
2.规格 1.12芯 ODF光纤配线架优质防锈铝板箱体，整体静电喷塑 19″标准机架机柜安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器可适用于带状、束状、非带状光缆适配器与单元体正面呈30，保证跳纤的曲率半径，又避免激光灼伤人眼各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录左、右侧均可进外线光缆可设计多种规格、型号的单元体。
	

	12
	48口光纤配线架
	1.名称 48口光纤配线架
2.规格 1.48芯 ODF光纤配线架优质防锈铝板箱体，整体静电喷塑 19″标准机架机柜安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器可适用于带状、束状、非带状光缆适配器与单元体正面呈30，保证跳纤的曲率半径，又避免激光灼伤人眼各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录左、右侧均可进外线光缆可设计多种规格、型号的单元体。
	

	13
	144口光纤配线架
	1.名称 144口光纤配线架
2.规格 1.144芯 ODF光纤配线架优质防锈铝板箱体，整体静电喷塑 19″标准机架机柜安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器可适用于带状、束状、非带状光缆适配器与单元体正面呈30，保证跳纤的曲率半径，又避免激光灼伤人眼各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录左、右侧均可进外线光缆可设计多种规格、型号的单元体。
	

	14
	网络跳线
	1.名称:超6类非屏蔽数据跳线
2.长度:3米
	

	15
	光纤跳线（单模LC-LC）
	1.标准符合：YD/T 987(ST)、YD/T 1272.1(LC)、YD/T 1272.3(SC)、YD/T 1272.4(FC)
2. 颜色：单模(黄色)
3. 两端连接器可选类型：LC
4. 插入损耗：≤0.30dB(单模)
5.  回波损耗：≥50dB(单模)
6.  特点：采用高质量光缆、精密陶瓷插芯连接器、固化无毒胶，通过3D测试，保证高性能，稳定可靠
	

	16
	LC耦合器（双工）
	1.适用于与SC/LC型连接面板搭配使用
2.适用于单模和多模
3.应配对使用并安装在光纤连接面板上
4.采用高精度氧化锆套管
5.高精度机械尺寸
6.低插入损耗
7.良好的接插能力
8.兼容性好
9.一体化外壳,结构坚固
10.三向紧固弹片,与面板配合紧密不晃动
11.符合YD/T1272.1标准
12.可选颜色:蓝色、米黄色、水绿色
	

	17
	24U机柜、机架
	1、名称：24U 机柜
2、技术参数：1.机柜材质：SPCC 优质冷轧钢板 2.表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 
3.门板类型：玻璃门/金属网孔门 4.承载：静载 500Kg、托板每层达到 100Kg 
4、配PDU
	

	18
	42U机柜、机架
	1、名称：42U 机柜
2、技术参数：1.机柜材质：SPCC 优质冷轧钢板 2.表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 
3.门板类型：玻璃门/金属网孔门4.承载：静载 500Kg、托板每层达到 100Kg 
4.配PDU
	

	19
	光缆
	1.采用紧套光纤，便于剥离使用；光缆具有良好光学/ 机械性能
2.非金属加强元件，使光缆有优异的抗拉性能
光缆重量轻，柔软程度高、弯曲半径小，适宜施工操作
3.执行标准:ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568；YD/T 1258.4
4.基础参数：
（1）护套材质：PVC（黄色） 
（2）防火等级：OFNR
（3）光缆芯数：12芯
（4）光缆外径：4.7-6.3mm 
（5）光缆重量：15.0-57.2kg/km 
（6）涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 模场直径：9.3±2.5μm 
（7）纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、、黄、紫、粉红、青绿 
（8）光纤类型：OS2单模光纤
（9）▲衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km （供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明）
（10）光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 
（11）宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB 
（12）敷设方式：室内穿管、桥架敷设 
（13）敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
（14）静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
（15）敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤800N （12芯以下指标）
（16）使用拉力：建议使用时长期拉力≤300N （12芯以下指标）
（17）敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N
（18）使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-10～60℃ 

	

	20
	光纤熔接
	
	

	21
	六孔插座
	
	

	22
	五孔插座
	
	

	23
	2.5平方电源线
	
	

	24
	空气开关C63
	
	

	25
	空气开关c40带漏保
	
	

	26
	空气开关盒
	10回路
	

	27
	16口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；
3、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA，
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05，
	

	28
	24口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；
3、支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发；
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
	

	29
	48口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；
3、支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发；提供第三方权威机构测试报告证明；
4、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障CPU安全；
5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
	

	30
	透明汇聚
	1、1:16波分汇聚设备，支持下联16台接入交换机，上联单芯连接汇聚交换机；
2、 汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作；
3、为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥16；
4、每套设备包含2块1:16汇聚设备。
	

	31
	采光接入光模块
	万兆单模，满足10KM的传输距离，每套含16组不同波长的光模块
	

	32
	采光汇聚光模块
	1271nm~1571nm，单模，满足10KM的传输距离，支持对接16组不同波长的接入光模块
	

	33
	48口POE交换机
	1、交换容量≥1.3Tbps，转发性能≥550Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和链接证明；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；
3、支持并实配双模块化可热插拔电源，支持POE和POE+远程供电，配置足够功率的电源使得POE同时可供电端口数≥48个；
4、 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；
5、供电功率≥1440
6、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

	

	34
	汇聚交换机
	1、 交换容量≥38T，包转发速率≥7200Mpps，
2、 2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
4、支持万兆聚合端口≥10个，每端口支持16个独享万兆的逻辑传输端口；
5、单台配置100G光口≥2个，25G光口≥2个，千兆电口≥2个，100G光模块≥4块。
	

	35
	堆叠线缆
	万兆光纤线缆（包含两边的模块），1米
	

	36
	万兆光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km
	

	37
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	

	38
	6w天花喇叭
	1．额定功率（100V）：6W
2．灵敏度≥89dB
3．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz
4．喇叭单元：5"x1
	

	39
	3w天花喇叭
	1．额定功率（100V）：3W
2．灵敏度≥92dB
3．频率响应：110Hz-16KHz
4．喇叭单元：4"×1
	

	40
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	

	41
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	

	42
	电源线
	RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV2*1.5
	

	43
	400万红外定焦海螺网络摄像机
	1.采用CMOS传感器；
2.像素≥400万；
3.最大分辨率≥2560×1440；
4.最低照度≤0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离≥50m（红外）；
6.补光灯≥2颗（红外灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.周界防范：绊线入侵；区域入侵；
9.▲支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警提（供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明）；
10.内置麦克风：支持，内置≥1个麦克风；
11.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
12.接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181；
13.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
防护等级：IP67；

	

	44
	400万双光双摄网络摄像机
	1. 采用双镜头、双通道一体化型枪设计；
2. 支持内置双麦克风自适应降噪拾音,内置高保真扬声器
3. 通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
4. 通道2（全景）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器
5. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
6. 通道1（细节）：支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
7. 支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数。具有状态指示灯,可通过指示灯显示工作状态
8. 通道1（细节）：8mm~32mm；通道2（全景）：3.6mm
9. 全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°
10. 内置6颗高效柔光双色补光灯
11. 支持不小于1TB MicroSD卡，内置扬声器和双MIC
12. 支持DC12V和poe供电方式
13. 支持光路调制结构设计，前盖倾斜角度≥8°，避免夜晚车灯影响抓拍图像
14. 支持IP67防护等级
	

	45
	六类非屏蔽双绞线
	1. 产品符合YD/T 1019-2023标准要求
2. 护套材质：PVC
3. 护套颜色（可选）：默认灰色
4. 成品外径：6.3±0.3mm
5. 导体：99.99%无氧铜
6. 导体直径：23AWG
7. 导体绝缘外径：1.1±0.05mm
8. 芯数：4*2
9. 特性阻抗：100±15Ω
10. 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m
11. ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明）
12. 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
13. 最小互电容：51pf/m 
14. 最大平衡电容：160pf/km 
15. 最大电流平衡：2%
16. 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
17. 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
18. 施工温度： 0～40℃ 
19. 使用温度： -10～60℃
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	云桌面终端1
	1、处理器：处理器采用板载设计，配置不少于1颗国产C86架构CPU，CPU物理核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；
2、内存：实际配置32G DDR5内存，配置≥4个内存插槽；
3、硬盘：实际配置1块1T SSD硬盘；硬盘最大支持数量≥4个；
4、PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1；
5、显卡：实际配置1张高于独立NVIDIA RTX 4060显卡；显存≥8GB；支持全系列双宽显卡；
6、有线网卡：板载单口千兆网卡，1000/100/10M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式；
7、无线网卡：内置1个M.2 WIFI接口，支持wifi6无线网卡选配；支持内置天线；支持蓝牙模块；
8、接口：提供10个USB接口，前置5个USB TypeA 3.2 Gen2接口 10Gbps速率和1个USB TypeC 3.2 Gen2接口 10 Gbps速率，后置2个USB TypeA 3.2 Gen2接口 10Gbps速率和2个USB2.0，
，前后2组音频接口，后置支持Port80数码管，支持故障诊断；
9、串并口：提供后置1个串口，可选配最大可支持5个串口，1个并口
10、供电系统：配置600W静音电源；
11、BIOS ：提供自研版本BIOS，BIOS支持鼠标操作；
12、键盘鼠标：配置USB原厂键盘鼠标，支持无线键鼠；
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	云桌面终端2
	1、配置≥八核十六线程处理器（处理器主频≥3.6GHz，睿频≥4.0GHz），内存容量≥16GB，本地存储容量≥512GB NVME SSD，独立显卡≥4G；
2、USB接口数量≥9个（其中USB 3.0接口≥6个，USB 2.0接口≥2个，TYPE-C接口≥1个），千兆网口≥1个，显示接口≥3个（其中HDMI接口≥2个），音频输入输出接口≥1个，支持4段式耳机音频输入及输出。
3、为保障产品使用的安全性，CPU需要符合安全可靠测评Ⅱ级；
4、为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，
5、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB，
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	图形工作站
	1、处理器：处理器采用板载设计，配置≥1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；
2、内存：实际配置≥64G DDR5内存，配置≥4个内存插槽；
3、硬盘：实际配置≥1块2T SSD硬盘；硬盘最大支持数量≥4个；
4、PCI-E扩展：提供≥4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1；
5、显卡：实际配置1张独立高于RTX 4090D显卡；显存≥24GB；支持全系列双宽显卡；
6、有线网卡：板载单口千兆网卡，1000/100/10M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式；
7、无线网卡：内置1个M.2 WIFI接口，支持wifi6无线网卡选配；支持内置天线；支持蓝牙模块；
8、接口：提供10个USB接口，前置5个USB TypeA 3.2 Gen2接口 10Gbps速率和1个USB TypeC 3.2 Gen2接口 10 Gbps速率，后置2个USB TypeA 3.2 Gen2接口 10Gbps速率和2个USB2.0，
，前后2组音频接口，后置支持Port80数码管，支持故障诊断；
9、串并口：提供后置1个串口，可选配最大可支持5个串口，1个并口
10、供电系统：配置600W静音电源；
11、BIOS ：提供自研版本BIOS，BIOS支持鼠标操作；
12、键盘鼠标：配置USB原厂键盘鼠标，支持无线键鼠；
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	云桌面软件
	1、▲为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用，提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明；
2、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win 11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin，要求提供实际界面截图证明；
3、▲支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置，要求提供实际界面截图证明；
4、▲为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明；
5、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系；
6、▲为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。要求提供实际操作视频证明（至少完成3dmax2017等软件的激活），同时提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明；
7、为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身，提供实际界面截图证明；
8、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发；
9、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传；
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	教学管理软件
	1、提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动；
2、支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面；
3、▲为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，提供产品功能截图证明，并要求提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件；
4、▲为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；以上功能提供产品功能截图证明，并要求提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件；
5、▲支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，提供产品功能截图证明；
6、支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；提供产品功能截图证明；
7、为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入，针对此功能需提供产品功能截图证明；
8、为防止学生终端脱离教学管理，支持防止通过任务管理器、cmd系统命令强杀教学管理软件，支持学生终端在上课期间关闭锁屏、离线广播等脱离管控
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	内存条
	16GB,SODIMM,DDR4-3200MHz 
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	显示器
	23.8寸液晶显示器
面板与显示核心参数
面板类型：广视角 VA 液晶面板，LED 背光，无频闪 DC 调光；
亮度：标准亮度≥250cd/㎡；
对比度：动态对比度≥10000000:1，静态对比度≥3000:1；
可视角度：水平 / 垂直 178°×178°，侧视无明显发白、偏色；
刷新率：60Hz 标准办公刷新率；
响应时间：灰阶响应≤14ms；
色彩规格：8bit 色深，NTSC 色域≥72%，sRGB 覆盖≥95%；
护眼功能：内置硬件低蓝光模式，一键 OSD 开启，无有害短波蓝光；支持防眩光雾面屏，镜面反射率≤10%；
像素间距：0.2745mm，文字显示清晰无颗粒感；
边框设计：三边微窄边框，超薄机身，适合多屏拼接办公。
接口与电气规格
视频输入接口（标配，缺一不可）
1 路标准 HDMI 1.4 高清输入；
1 路 VGA 模拟输入；
电源规格：内置电源适配器，DC 直流供电，整机待机功耗≤0.5W，工作功耗≤22W，符合二级能效标准；
控制按键：机身底部 / 侧边物理 OSD 功能按键，支持亮度、对比度、色温、输入源、护眼模式快速调节。
具有十环、能效证书，提供证书复印件加盖公章；
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	鼠标键盘套装
	Usb 有线键盘鼠标
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	智慧教学一体机
	1. 显示尺寸≥86英寸，显示比例：16:9，物理分辨率3840×2160@60Hz，LED背光，防眩光，防指纹，采用红外触控技术与全贴合设计；
2. 2.屏幕可视角度≥178°，屏体亮度≥350 cd/m²，对比度≥1200：1，采用≥3mm钢化玻璃，防划、防撞，书写高度≤1mm，屏幕触摸精度不低于±1mm，响应时间≤2ms，支持同时书写人数≥5人，最大触摸点数≥50点，支持五指缩放屏幕；
3.接口数量≥3路，至少包含1路Type-C,1路USB3.0；内置扬声器≥15W，具备2.0声道，内置NFC，待机功耗<0.5W；
4.支持通过语音可控制系统操作(黑板或白板与windows桌面切换)，调用教学工具(至少包括定时器，计时器，投屏，视频墙，随机选人等)，查阅虚拟实验等功能；
5.标配OPS电脑，采用80pin通用标准接口，CPU≥6核12线程处理器，内存≥16G DDR4，硬盘≥256G SSD固态硬盘，接口具备≥5个USB接口，具有独立非外扩展的HDMI视频输出接口≥1路，内置≥1000Mbps的有线网络接口及Wi-Fi 6 标准无线网卡，预装正版Windows 10 或以上版本操作系统。
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	LED一体机
	1.整机显示尺寸≥162吋，显示比例16:9，物理分辨率≥1920*1080；
2.刷新频率≥3840Hz，灰度等级≥16bit，视角≥178度，亮度均匀性≥99%，拼缝≤0.05mm；
3.屏幕表面防护能力强，适用于多种环境，保障显示屏能正常使用；
4.电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作；
5.采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间；
6.整机内置WiFi6无线网卡（不接受外接），支持2.4G、5G频段；整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持AP与STA模式；
7.系统≥Android 13.0，采用高性能国产CPU芯片，处理器参数≥CPU：4xA76+4xA55，8核CPU，4核GPU；
8.支持7*24H连续正常工作，平均无故障运行时间≥100000小时；
9.整机无线模块（WiFi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装；
10.整屏最大功耗≤1.87KW，平均功耗≤0.623KW，整机待机功耗≤0.5W；
11.屏体正面为亚黑处理，反光率≤1%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果85%；
12.整机采用超窄边框设计，上边边框宽度≤6mm，下边边框宽度≤15mm，左边边框宽度≤6mm，右边边框宽度≤6mm，屏体边框支持卡扣安装工艺和螺丝固定安装工艺2种方式；
13.显示屏具备自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准；
14.显示尺寸为162英寸机型，屏占比≥98.62%；
15.为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正，且灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作；
16.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道；
17.整机一根电源线即可实现对其供电正常使用，无需特别准备其他供电部件如配电箱、配电柜、稳压电源等；
18.一体机系统采用自主研发优化的交互设计，屏体内主要的电源部件、安卓发送卡多合一控制部件、音频部件、无线通信部件均来自同一个公司或同一个集团公司研发设计；
19.整机内置接受模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到设备上，支持免安装驱动，即插即用；
20.支持沉浸式+个人端隐私保护，能避免如微信弹窗的尴尬，应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情；
21.传屏开启独占模式之后，进入沉浸模式，阻止其他人传屏，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示；
22.支持无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128位，保障数据传输安全。国产化投屏支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线投屏器投屏；
23.用户输入连接码传屏时，输入到一定位数后可以识别到唯一设备，并提示自动补全剩余的连接码，简化输入提示传屏效率；
24.通过光生物安全检测，符合肉眼观看标准；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1，属于蓝光无危害；
25.整机支持桌面UI场景自定义设置；
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	智能讲台
	1、整体采用钢木混合结构，柜体采用钢制结构 ，柜体框架厚度：≥1.2mm，门板厚度≥1.0mm，台面采用木质台面；
#2、讲台上要求可安装智能交互书写终端，可通过终端的按键或软件系统来控制终端前后及角度电动调节，支持讲台高度电动调节，方便于不同教师使用；
#3、讲台高度调节范围为不低于80~125cm，支持不少于3个位置记忆，可以快速一键直达预设高度；屏幕前后位置调节行程不小于15cm，角度调节范围不小于12度；需采用静音电机，噪音不高于40分贝；
#4、讲台内采用19英寸标准机架方式，装载标准设备空间不小于20U，具有专用的电脑主机安装位置；
5、具有桌面接口盒，至少配备1个五孔插座；具有外接设备连线，采用卡口方式，方便安装成品线；
6、具有专用的键盘鼠标存放位置，方便使用；
#7、台面上具有专用区域方便放置笔记本电脑以及高拍仪实物拍摄区，方便使用；
8、所有柜门带锁，充分考虑设备安全；
#9、设备表面具有背光logo板，可定制展示学校logo；
10、整体尺寸：长1500mm*宽700mm；
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	智能交互书写终端
	1、智能交互书写终端包含主书写屏及控制屏两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，外壳需采用ABS材质，美观、大方；
2、主书写屏和控制屏，双屏上下排布，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度，人性化设计，便于操作。提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章
3、书写屏不低于23寸，采用16:9显示屏，物理分辨率不低于1920*1080；屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1；
4、书写屏面板玻璃、电容感应、显示模组要求采用无缝隙全贴合技术，屏幕要求具有防眩光、防指纹、防反光效果。
5、书写屏要求支持电容触控方式，可以用手指触控操作；书写屏要求支持电磁触控方式，可以用使用专用笔触控及书写；
6、终端需配套一支书写笔，需采用无源电磁笔；电磁笔需支持笔锋，支持笔尖书写，笔帽擦除应用，一笔两用，提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章；                                                                                                      
7、设备正面需要具有不低于2路USB3.0接口和1路Type-C接口，支持老师授课U盘、翻页笔或者键鼠的接入。                                                                   
8、具有不低于1路麦克风接口，支持标准的卡侬接口麦克风接入，面板上需具有麦克风控制的开关，可以控制麦克风打开或关闭。
9、设备支持Window10及更高版本的操作系统；设备至少具有1路HDMI，1路DP输入接口，支持外接PC或者笔记本，手指触控和配套笔需要即插即用，免驱动设计；
10、具有当前电脑开启的软件缩略图显示功能，支持点击应用缩略图实现当前应用窗口一键切换，支持通过点击应用缩略图处的关闭按钮关闭应用软件，提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章；
11、系统具有书写板功能，支持多页板书书写，支持板书书写笔的颜色、粗细、背景调节，支持当前板书和所有页面板书保存至本地。
12、书写板支持图形绘制功能，包括但不限于三角形、圆形、四边形、圆柱体、箭头等。
13、支持任意界面画笔标注功能，画笔颜色、粗细可调。
14、具有截屏功能，在电脑任何界面上均可截屏保存到本地。
15、支持聚光灯功能，对画面高亮突出显示；聚光灯显示区域可通过双指打开并拢实现放大缩小；可拖动聚光灯区域改变高亮显示位置；
16、PPT播放模式下，无须调用菜单即可支持手指左右滑动翻页，书写笔书写，笔帽按压可擦除笔迹，同时在控制屏上支撑显示PPT备注文字内容和下一页PPT预览；提供第三方检测机构出具的检测报告或彩页或实物图佐证材料加盖投标人公章；
17、支持答题倒计时功能；
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	交互平板一体机（86吋）
	一、整体设计
1.整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
2.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。
3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
6.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
8.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
9.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
12.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
13.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
14.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
15.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。16.整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
二、插拔式电脑模块：
1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，512GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
配移动支架
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	交互式一体机（110吋）
	1. 整机屏幕采用110英寸液晶屏。
2.整机屏占比≥89%以上，整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9,分辨率3840×2160。
3.整机输入接口具备3路HDMI IN，5路USB口(至少包含2路USB3.0)，1路TYPE-C接口，1路RJ45 IN，1路RS232;输出接口具备1路AUDIO OUT，1路RJ45 OUT。
4.嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥8GB，存储空间≥128GB，整机嵌入式系统采用8核CPU，主频≥2.1GHz。
5.整机具备两路RJ45双网口，支持网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利。
6.部署单根网线可实现Android、Windows系统双系统有线网络连通。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.整机内置2.1声道扬声器，前朝向功率≥15W中高音扬声器2个，后朝向功率≥20W低音扬声器1个，额定总功率50W。
9.整机上边框内置8阵列麦克风，支持回声消除、背景噪音抑制和增益补偿。
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
11.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号≥LMP 11。
13.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
14.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
15.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。
16.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
17.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电，支持65W快充。
18.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体。
19.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
20.OPS模块：不低于i5十二代处理器，内存≥8G，存储≥256G；具有独立非外拓展的电脑USB接口，至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个Type-C 接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有1个DP接口。
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	85吋电视
	1.显示：3840×2160 分辨率 / HSR 120Hz / 130% BT.709 色域 / 350nits 亮度；
2.配置：T963D4 芯片 / 3GB+64GB / Android 10；
3.接口：HDMI2.1×2（一路 eARC）/ USB3.0×1+2.0×1 / 网口 / RF / S/PDIF；
4.音频：杜比全景声 / DTS+Dolby 解码 / 18W×2；
5.商用功能：自定义开机 LOGO、克隆、按键锁定、通电启动等酒店功能；
6.能效：一级能效 / 330W 整机功率 / ≤0.5W 待机；

	

	61
	100吋电视
	1.显示：4K分辨率(3840×2160)，U+Mini LED直下式背光，608个控光分区，峰值亮度1600nits，95% DCI-P3广色域，支持144Hz原生+HSR 288Hz倍频高刷，搭配柔光防眩屏与信芯AI画质芯片。
2. 配置：4GB运行内存+128GB存储空间，四核A73架构，支持Wi-Fi 6与蓝牙5.0，搭载2.1.2声道杜比全景声，总功率109W。
3. 尺寸与重量：裸机(不含底座) 2229×83×1280mm，净重52kg；含底座净重55kg；外包装尺寸2398×225×1490mm，毛重75.5kg。
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	LED显示屏
	1、像素点间距≤1.53mm，像素密度≥422500点/㎡  
2、亮度均匀性：≥95%，可视角：水平视角≥160°；垂直视角≥160°，色度均匀性：±0.002 (Cx, Cy 之内)，亮度鉴别等级： Bj≥20，最高对比度≥5000∶1，换帧频率：50/60/120Hz，刷新率≥3840Hz
3、平整度等级：LED 显示屏模组的平整度等级 P 测量值≤0.1mm
4、模组物理拼缝：LED显示屏的模组物理拼缝精度测量值≤0.1mm  
5、阻燃等级：PCB 板及后盖板满足 V-0 级要求
6、使用寿命≥100000 小时，MTBF≥100000 小时
7、白场色温误差:色温在 100%， 75%,，50%,，25%四档电平白场调节色温误差≤±200K 
8、白场模组色温:出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K～14000K可调
9、锤击测试：依据标准对外界机械碰撞的防护等级的测试方法及测试器具，摆锤重量5kg,跌落高度400mm,冲击能量20J,在样品表面选5个点，每个点冲击1次，显示屏箱体表面通过IK10碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示10、硬度测试：依据铅笔刮划值标准进行防刮花检测达到4H硬度标准
11、灰度等级：低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit；75%亮度时，灰度等级12bit；50%亮度时，灰度等级12bit；20% 亮度时，灰度等级10bit；彩色信号处理，处理深度：＞14bit 
12、模组像素失控率≤0.000001
13、灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射
14、安装、维护方式：模组可实现磁吸贴装、螺丝固装来安装，可轻松实现全前维护，终端LED显示单元屏应支持模组、电源，系统卡屏体前方和后方热插拔快速更换，同时支持通过1控制软件让模组自动维护，更换模组支持自动校正 
15、为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）
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	视频处理器
	1、支持6路视频源同时输入，包含5路HDMI输入，1路HDMI或DP二选一输入；支持最大8192像素（超宽），8192像素（超高）高清视频输入。
2、支持1U标准机架安装，提供12个千兆网口，单网口最大带载65万像素，设备最大带载780万像素；支持最大16384像素（超宽），16384像素（超高）输出； 拥有视频输入接口：7个，包含6个HDMI、1个DP； 拥有视频输出接口：12个，包含12个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；HDMI环路输出接口1个。
3、支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制LED设备；支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层操作（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕本地回显开关、锁定。 
4、支持设置字幕位置、大小、颜色，支持设置字幕背景色且支持字幕背景透明；支持静态和动态字幕，且动态字幕可设置字幕滚动方向和速度。
5、支持单独配置每一路输入接口的颜色空间范围，可以选择：有限范围、完全范围和自动。
6、支持客户端或前面板设置audio in或任一视频源作为音频输入，支持客户端或前面板开关、调节音量。  
7、支持6个视频图层、1个字幕图层、1个底图图层；视频图层支持窗口叠加和层级调整，支持自由调整窗口位置和大小；支持窗口可任意指定输入视频源，同时支持单路视频源复制到所有窗口显示。  
8、支持保存20个预案，预案包含窗口及视频源信息、字幕信息、音频信息；支持对预案进行编辑操作，包含新增、删除、保存、覆盖和加载；支持预案缩略图，在加载之前预览窗口间相对位置。
9、支持客户端控制LED箱体显示实际连线编号。
10、支持在线设备搜索，支持当前网段和其他网段的搜索；支持通过客户端对设备IP进行修改；支持日志查询和用户手册查询；支持远程控制设备重启。  
11、支持设备备份、输入源备份、网口备份，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。
12、支持接入多功能卡（RS232口接入或输出网口接入），用于连接配电箱下发屏幕亮屏/黑屏指令。
13、支持PC客户端、本地按键、PAD进行设备控制； 支持通过本地按键和液晶屏完成窗口大小及位置配置、预案保存和切换、输入源切换、窗口层级调节。
14、支持将输入为30Hz的信号自动倍帧为60Hz的信号输出。 
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	配电柜
	不小于10KW智能配电柜
1 分路延时启动/关闭 每台配电箱最多可以做到1-8路延时启动/关闭，每路延时间隔时间可自定义（0-999S）出厂设置2S
2 实体按键/遥控器 支持一键启动/关闭，两键遥控（带天线）315Mhz频率
3 独立空调控制回路 可设置定时启动或与环境温度湿度探头联动控制
4 门磁告警 实时监控门磁状态，门被非法打开时告警
5 支持第三方中控 提供Modbus-RTU/UDP协议接口给中控系统调用
6 环境温湿度探头  环境高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定，
 温湿度数据实时监测，温湿度探头为RS485通信接口，支持ModBUS-RTU通信规约，可以长距离传输，探头标配80cm线。
7 零线温度 采用高精度接触式测温传感器，实现零线高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定
8 烟雾探头 烟雾断电/报警，标配3米线，实测支持50米延长
9 定时开关 每天可以设置4组开关时间，可以按照星期来选择开通和关闭定时任务
10 SQLlite专用数据库 按照操作/告警/运行三大类别数据，独立存储，数据库记录容量高达10万条+，安全级别搞，防篡改设计
11 黑盒子安全存储芯片 支持告警记录、操作日志脱网后独立存储功能
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	钢结构
	1、结构支架现场焊接、组装；  
2、材料选用镀锌本色方案、矩管；  
3、采用落地安装或壁挂安装结构；  
4、显示屏四周默认采用黑钛金不锈钢包边，包边宽度小于50mm
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	耳机
	1、360度全向拾音降噪麦克风
2、佩戴方式：挂耳式
3、振膜类型：动圌 包装形式
4、插头接口：USB及Type C及3.5mm都可用
5、7.1环绕音效
6、类型：有线
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	电容收音麦克风
	1. 数据传输接口：USB 2.0（电脑直插即用，手机需搭配OTG线）
2. 指向性：心型
3. 采样率：44.1KHz / 48KHz
4. 比特率：16bit
5. 灵敏度：-14dB ± 3dB（0dB=1V/Pa/m at 1KHz）
6. 输出灵敏度：-5dB ± 3dB
7. 频率响应：20Hz - 20KHz
8. 最大声压级：> 108dB（at 1KHz, 1% THD）
9. 驱动方式：内置USB声卡芯片，免驱动
	

	68
	补光灯套装
	1、含2个球形灯（65厘米高以上）+1顶灯（90厘米柔光箱顶灯）
2、补光灯光源：LED 灯珠
3、灯光配件类型：深拋柔光箱
4、补光灯功率：300W
5、补光灯显色指数：RA大于等于95
6、补光灯色温：双色温及以上
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	相机
	1.3250 万像素全画幅传感器
2.支持最高 40 张/秒电子快门连拍与 7K 视频内录
3. 3 英寸翻转屏及 CFexpress B 型 +SD 双卡槽设计
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	全伸缩双杆3*6米绿幕+架子
	1、材质：铝合金材质或钛素合金
2、支架节数：2节
3、横杆节数：上下共4节
4、伸长高度：大于等于270cm
5、缩短高度：112cm
6、拉伸宽度：大于等于330cm
7、缩小宽度：193cm
8、幕布尺寸：3*6m
9、幕布颜色：绿色
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	手机云台
	1、产品尺寸（展开）：长 288 毫米，宽 107 毫米，高 96 毫米
2、产品尺寸（折叠）：长 190 毫米，宽 95 毫米，高 46 毫米
3、重量（云台 + 内置三脚架 + 磁吸手机夹 + 多功能追踪模块）：约 370 克
4、内置延长杆最大拉伸长度：215 毫米
5、底部接口：1/4″-20 UNC 螺纹孔
6、适用手机重量：170 克至 300 克
7、适用手机厚度：6.9 毫米至 10 毫米
8、适用手机宽度：67 毫米至 84 毫米
9、电池容量：3350 毫安时
10、工作时间：约 10 小时
11、充电时间：约 2.5 小时（使用 10 瓦充电器）
12、云台充电接口：USB-C
13、支持对手机充电：支持
14、控制转动角度 - 平移：360° 无限位
15、控制转动角度 - 横滚：-67° 至 245°
16、控制转动角度 - 俯仰：-20° 至 40°
17、最大控制转速：120°/s
18、无线模式：蓝牙 5.3
19、配套 App：DJI Mimo
20、多功能追踪模块补光灯：40 lux（距离被摄对象 0.6 米时），色温 2500 K 至 6000 K
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	产品拍摄棚（含灯）
	1、100*100*100cm直播摄影棚体尺寸
2、灯光为白光 
3、六灯折叠影棚
4、配三色背景板
5、配无极调光器
6. 配摄影柔光布
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	无人机
	1、起飞重量：标准 249.9 克（最大约310克）
2、折叠尺寸：长157 毫米，宽95 毫米，高68 毫米
3、展开尺寸：长304 毫米，宽380 毫米，高91 毫米
4、最大水平飞行速度：19 米/秒（运动挡，搭载长续航电池）
5、最大起飞海拔：6000 米（搭载智能飞行电池）6、最长飞行时间：52 分钟（搭载长续航智能飞行电池）
7、最大续航里程：32 公里（搭载长续航智能飞行电池）
8、图传系统：DJI O4+，可实现 20 公里超远距 10-bit 图传
9、内置存储：42GB10、Wi-Fi 传输速度：最高 100MB/s（关机快传）
10、影像传感器：1 英寸 CMOS，有效像素 5000 万11、镜头：视角 84°，等效焦距 24 mm，光圈 f/1.8
12、视频：支持 4K/60fps HDR，动态范围高达 14 级
13、慢动作视频：支持 4K/120fps15、中焦模式：新增 48mm 高画质中焦模式（2倍变焦）
14、色彩模式：支持 10-bit H.265 编码，D-Log M 和 HLG 色彩模式
15、云台旋转：支持 225° 横滚旋转
16、避障系统：夜景级全向主动避障，配备前视激光雷达（LiDAR）
17、智能跟随：支持多种运动场景的全向智能跟随
28、充电时间：使用 DJI 65W 便携充电器，单块长续航电池约 56 分钟充满
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	直播摄像头套装
	1、分辨率：支持1080P60FPS、1080P50FPS、1080P30FPS、720P60FPS、720P50FPS等；
2、传感器：1/2.8英寸CMOS；有效像素≥ 207万；
3、镜头：12x、f=3.5mm-42.3mm，F1.8-F2.8，最低照度0.5LUX@(F1.8.AGCON)，快门：≥1/30s、≤1/10000s；
4、支持白平衡自动、室内、室外、一键式手动、指定色温、背光补偿；
5、数字降噪 20&3D数字降峰；信噪比≥55dB；
支持水平/垂直翻转，图像冻结预置位数量≥250；720P@60/50/30/25/24fps、360P@30/25/24fps
6、视频分辨率与帧率（竖屏）：4K@30/25/24fps、1080P@60/50/30/25/24fps、720P@60/50/30/25/24fps
7、视频编码格式：H.264、MJPEG
8、ISO 范围：100 - 3200
9、快门速度：1/8000 秒 - 1/30 秒
10、白平衡：2000K - 10000K
11、曝光补偿：±3 EV
12、双原生 ISO + HDR：支持
13、自然背景虚化：支持（AI 算法实现）
14、绿幕抠图：支持（原生全支持）
15、云台类型：两轴云台
16、云台转动角度：水平方向 ±282°，俯仰方向 ±180°
17、AI 智能追踪：支持
18、追踪区域模式：支持（可自定义屏幕特定区域进行追踪）
19、单人与群组模式取景：支持
20、手势控制：支持（免提操作，包括启动/停止追踪、放大/缩小等）
21、麦克风系统：双麦克风阵列（全向 + 指向性）
22、音频模式：标准模式、原声模式、前向拾音、人声聚焦
23、AI 降噪：支持（波束成形技术）
24、与 AI 录音全向麦克风 Wave 智能互联：支持
25、连接方式：1 × USB-C 线缆（USB 2.0）+ 1 × Type-C to Type-A 转接头
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	手机支架
	1、材质：支架采用碳素合金材质，加宽三脚架设计，抓地稳固，耐用性强。
2、高度：提供1.7M和1.9M两种高度选择。
3、遥控器：配备多功能蓝牙遥控器，支持安卓和苹果手机，兼容、美颜相机等软件。
4、补光灯：补光灯为三色九挡可调节，支持充电使用，满足室内外补光需求。
5、手机夹：升级ABS碳纤细纹夹头加硅胶保护垫，避免刮伤手机。
6、价格：1.7M款参考售价138-158元，1.9M款168元。
7、配件：可选配快装板、手机夹、收纳袋等配件
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	直播摄像头套装
	1、传感器尺寸：1/1.3 英寸
2、镜头光圈：F1.9
3、35mm 等效焦距：24 毫米
4、视场角：水平 71.4º，垂直 56.9º，对角线 83.9º
5、视频分辨率与帧率（横屏）：4K@30/25/24fps、1080P@60/50/30/25/24fps、720P@60/50/30/25/24fps、360P@30/25/24fps
6、视频分辨率与帧率（竖屏）：4K@30/25/24fps、1080P@60/50/30/25/24fps、720P@60/50/30/25/24fps
7、视频编码格式：H.264、MJPEG
8、ISO 范围：100 - 3200
9、快门速度：1/8000 秒 - 1/30 秒
10、白平衡：2000K - 10000K
11、曝光补偿：±3 EV
12、双原生 ISO + HDR：支持
13、自然背景虚化：支持（AI 算法实现）
14、绿幕抠图：支持（原生全支持）
15、云台类型：两轴云台
16、云台转动角度：水平方向 ±282°，俯仰方向 ±180°
17、AI 智能追踪：支持
18、追踪区域模式：支持（可自定义屏幕特定区域进行追踪）
19、单人与群组模式取景：支持
20、手势控制：支持（免提操作，包括启动/停止追踪、放大/缩小等）
21、麦克风系统：双麦克风阵列（全向 + 指向性）
22、音频模式：标准模式、原声模式、前向拾音、人声聚焦
23、AI 降噪：支持（波束成形技术）
24、与 AI 录音全向麦克风 Wave 智能互联：支持
25、连接方式：1 × USB-C 线缆（USB 2.0）+ 1 × Type-C to Type-A 转接头
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	电话机
	1.按键式有线电话，支持FSK/DTMF双制式来电显示，国内线路通用。
2.通话存储：标配来电存储（常见30-50组）和去电存储（常见10-15组），够日常回查。
3.铃声与音量：支持多首和弦/普通铃声（8-16首不等），铃声和免提音量通常多级可调。
4.显示与供电：带液晶屏，支持时间/日期显示，通常免电池（直接插电话线供电）。
5.基本功能：一般都支持免提通话、重拨、暂停，部分型号带防雷设计和机械锁（防误拨）。
6. 外观参数：重量约600-800克，尺寸约200×160mm，材质多为ABS工程塑料。
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	单人位电脑桌
	一、尺寸不小于750mm*600mm*750mm的桌子简约钢架电脑桌桌面面板；                                                                                                                                                                 
1.基材：高密度E0级环保刨花板（颗粒板），环保标准甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标 ；
2.饰面：双面哑光三聚氰胺防火浸渍纸；
3性能：耐刮擦、防烫、防水防油污、不易黄变，签字笔痕迹湿布可直接擦拭清理；
4.板材厚度：不小于25mm加厚板材（大尺寸款可选36mm），抗弯曲、承重强，长跨度不易下垂变形；
5.封边工艺：PVC热熔齐边封边，无缝防水，边角防磕碰，不易开胶崩边；
6.桌面配件：嵌入式方形金属线盒，铝合金边框，内置硅胶护线口，收纳电源线、网线；
二、桌架/桌腿
1.主材：加厚矩形方钢管, 桌腿规格：不小于30×60mm加厚方管，管壁厚度不小于1.2mm，承重、抗晃性能拉满  内部横梁：双层横向加固方管，整张桌面多点支撑，多人倚靠无晃动；
2.表面处理：静电环氧聚酯粉末喷涂工艺：高温固化，漆膜附着力强，防锈防腐、不掉漆，触感哑光细腻
3.地脚配件：黑色聚丙烯塑料可调脚垫功能：可上下微调高度，适配不平地面，防滑降噪，避免刮花瓷砖/地板；
4.桌下面带电脑主机柜，门配通用锁；
三、整体结构与通用参数
1.连接方式：高强度碳钢螺丝组装，可拆卸，方便搬运、空间重组;
2.承重：桌面均布静态承重≥100kg；
3.常规高度：不小于750mm标准办公高度;                                   四、★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	2人位电脑桌（教师用+直播用）
	一、尺寸不小于1500mm*600mm*750mm的桌子简约钢架电脑桌桌面面板；       
1.基材：高密度E0级环保刨花板（颗粒板），环保标准甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标 ；
2.饰面：双面哑光三聚氰胺防火浸渍纸；
3.性能：耐刮擦、防烫、防水防油污、不易黄变，签字笔痕迹湿布可直接擦拭清理；
4.板材厚度：标准不小于25mm加厚板材（大尺寸款可选36mm），抗弯曲、承重强，长跨度不易下垂变形；
5.封边工艺：PVC热熔齐边封边，无缝防水，边角防磕碰，不易开胶崩边；
6.桌面配件：嵌入式方形金属线盒（图中4个），铝合金边框，内置硅胶护线口，收纳电源线、网线。
二、桌架/桌腿
1.主材：加厚矩形方钢管，桌腿规格：不小于40×60mm加厚方管，管壁厚度不小于1.2mm，承重、抗晃性能拉满 ；
2.内部横梁：双层横向加固方管，整张桌面多点支撑，多人倚靠无晃动；
3.表面处理：静电环氧聚酯粉末喷涂；
4.工艺：高温固化，漆膜附着力强，防锈防腐、不掉漆，触感哑光细腻；
5.地脚配件：黑色聚丙烯塑料可调脚垫；
6.功能：可上下微调高度，适配不平地面，防滑降噪，避免刮花瓷砖/地板；
三、整体结构与通用参数
1.连接方式：高强度碳钢螺丝组装，可拆卸，方便搬运、空间重组；
2.承重：桌面均布静态承重≥100kg；
3.常规高度：不小于750mm标准办公高度。
四、★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	异形电脑桌
	一、尺寸不小于1400mm*600mm*750mm的桌子简约钢架电脑桌桌面面板；（根据要求支持定制）；       
1.基材：高密度E0级环保刨花板（颗粒板），环保标准甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标 ；
2.饰面：双面哑光三聚氰胺防火浸渍纸；
3.性能：耐刮擦、防烫、防水防油污、不易黄变，签字笔痕迹湿布可直接擦拭清理；
4.板材厚度：标准不小于25mm加厚板材（大尺寸款可选36mm），抗弯曲、承重强，长跨度不易下垂变形；
5.封边工艺：PVC热熔齐边封边，无缝防水，边角防磕碰，不易开胶崩边；
6.桌面配件：嵌入式方形金属线盒（图中4个），铝合金边框，内置硅胶护线口，收纳电源线、网线。
二、桌架/桌腿
1.主材：加厚矩形方钢管，桌腿规格：不小于40×60mm加厚方管，管壁厚度不小于1.2mm，承重、抗晃性能拉满 ；
2.内部横梁：双层横向加固方管，整张桌面多点支撑，多人倚靠无晃动；
3.表面处理：静电环氧聚酯粉末喷涂；
4.工艺：高温固化，漆膜附着力强，防锈防腐、不掉漆，触感哑光细腻；
5.地脚配件：黑色聚丙烯塑料可调脚垫；
6.功能：可上下微调高度，适配不平地面，防滑降噪，避免刮花瓷砖/地板；
三、整体结构与通用参数
1.连接方式：高强度碳钢螺丝组装，可拆卸，方便搬运、空间重组；
2.承重：桌面均布静态承重≥100kg；
3.常规高度：不小于750mm标准办公高度。
四、★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
	[image: ]

	81
	长方形会议桌
	一、尺寸不小于3000mm*1600mm*750mm会议桌桌面面板                                           1.板材基材：E0级加厚三聚氰胺颗粒板（商用办公标准）；
2.厚度规格：不小于25mm加厚桌面，抗弯曲不易变形；
3.饰面工艺：木纹三聚氰胺浸渍饰面，浅橡木纹理；
4.性能：防水防烫、耐刮耐磨、防渗透，墨水咖啡渍一擦即净；
5.封边：全自动PVC热熔封边，无缝防潮，减少甲醛释放；
6.环保参数：甲醛释放量≤0.050mg/m³，达国家E0环保标准，办公室密闭环境无异味；
7.桌面配件：标配圆形塑料穿线孔，走线整洁，防止线材磨损。
二、桌架钢架
1.管材材质：加厚冷轧方形钢管；
2.管材壁厚：不小于1.2mm加厚方管，承重稳固不晃动；
3.表面处理：静电高温喷塑工艺，白色哑光涂层；防锈、防掉漆、耐磕碰，无刺鼻油漆味；
4.底部配件：黑色橡胶防滑脚垫，防滑减震，保护地砖地板，微调地面轻微不平;
5.连接结构：螺丝组装式，加厚三角加固连接件，整体承重≥200kg;
6.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。 
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	小组展示工作台
	1.左侧抽屉柜750mm*750mm*1200mm,带嵌入横置显示屏+键盘操作区，能放置高性能电脑或机箱；底部脚轮为4个万向轮，台体可移动，台体材料为实木板材或实体，白色为主
2.右侧层架柜750mm*750mm*1200mm，实木木纹台面，3层开放置物架；底部脚轮为4个万向轮，台体可移动，台体材料为实木板材或实体，白色为主
3.左边放置电脑结构部分需要能放置独立机箱与2个显示器
4.右边为操作台部分，储物要有开放式柜子与柜门结合
5.左边放置电脑结构部分需要能放置独立机箱与2个显示器
6.右边为操作台部分，储物要有开放式柜子与柜门结合
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	阶梯教室桌子
	1.背板采用：基材采用优质中密度板面贴三聚氰胺饰面板，桌面四周截面采用PVC封边。
2.写字板：采用固定式双层板结构，采用优质高密度中纤板面贴三聚氰胺装饰面高温热压而成，不小于1.5mm厚同色PVC封边；可跟客户需求背板高出台面3cm。
3.固定桌面双层支撑件：选用优质钢板壁厚≥1.8mm经模具冲压成型，表面经防锈、防污、磷化、静电喷涂处理。
4.立柱：采用不小于35×80×1.5椭圆形钢管（mm），冷轧钢一次冲压成型，表面经打磨酸洗、磷化以及高温静电喷涂；
5.固定地脚板壁厚≥1.5mm经冲压模具一次冲压成型，脚盖采用优质PP经注塑成型。
6.地脚固定：采用优质自攻螺丝与内六角M6、M8电镀或者镀铬坚固螺丝连接紧固。
7.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	2人位移动桌
	一、规格尺寸
1200mm-1600mm长*500mm宽*750mm高±5mm。
二、材质说明
1.桌架：采用椭圆管为不小于1.2mm壁厚优质冷轧钢管；
2.横梁：采用圆管为不小于1.2mm壁厚优质冷轧钢管；  
3.书网：采用圆管为不小于1.0mm壁厚优质冷轧钢管；
4.脚轮：采用不小于50mm.PVC活动万向轮；
5.台面：采用不小于16mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配；
6.前挡板：采用不小于1.0mm优质冷轧钢板，激光切割，冲孔，折弯，二氧化碳焊接等工艺制成，无甲醛，安全环保。
三、工艺说明
1.二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固；
2.表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
3.桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理，牢固不易松散，安装拆卸方便快捷，可多次重复拆卸使用；
4.脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调节范围1.5mm，确保拼接平整；
5.圆滑边设计，无尖角防止伤人。
6.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	弓形座椅
	1.椅面材质要求：采用一次性中空吹塑塑料（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯）成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学，为增加椅子的强度及使用寿命。靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。（外观尺寸偏差范围允许±5mm,材料厚度不允许负偏离）
2、椅管材要求：
椅外套管采用25mm*50mm*1.2mm椭圆管。
椅连接采用20mm*40mm*1.0mm椭圆管。
椅坐板下框架管材采用15mm*30mm*1.2mm椭圆管。
椅内管采用20mm*40mm*1.2mm椭圆管。
3.工艺要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经200度高温粉体烤漆。脚套采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作，脚套与管材结合紧密，牢靠，不脱落。
4.脚套：采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作。
5.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	万向轮椅子
	1.优质网布面料,不含致癌芳香胺染料；
2.尼龙+30%玻纤背框,头枕、腰托可调节，一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适，E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准，黑色连体扶手；
3.高密度原生纯海绵；
4.座板采用E1级环保板材；
5.原位锁定蝴蝶底盘，逍遥功能；
6.行程100mm沉口40mm三级气压棒；
7.∮310GT黑色尼龙椅脚；
8.PA椅轮,转动轻快灵活；
9.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	带翻板、四轮可折叠椅子
	1.靠背尼龙加玻纤黑色背框扪优质加厚条纹网面料；；
2.坐垫：45高密度纯海绵+高级耐磨弹力网布座饰面；
3.黑色PP扶手面可前后活动；
4.实心金属支架+铝合金链接头+ABS一体成型黑色写字板面，可180°翻转+笔槽与水杯槽
5.不小于19*32异形管1.2厚度脚椅架+ 50mm静音轮 ；
6.功能坐垫可翻起，架子可全折叠。
7.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。       
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	阶梯教室椅子
	1、座椅中心距550±5mm、座高450±10mm、座包打开到背后最长720±20mm、椅高1000±20mm,地面到扶手脚高度620±5mm。
2、座椅背内板、座背外板采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型，座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆底面等多道工序，表面采用优质聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等；座背外板厚度15mm。
3、海绵采用优质高密度聚酯定型海绵原料，经模具热固发泡一体成型。
4、布料为优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无起球、褪色等。
5、扶手装饰侧板：选用优质高密度中纤板，表面扪布处理，美观大方。
6、固定地脚板壁厚≥1.5mm经冲压模具一次冲压成型，脚管采用80*40*T1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷哑光黑处理。
7、扶手面盖：采用优质橡木加工成形，表面采用优质聚酯面漆涂饰，光滑亮丽。
8、椅座回弹：选用阻尼慢回复结构。
9、座椅固定：采用优质自攻螺丝与内六角M6、M8电镀或者镀铬坚固螺丝连接紧固。10、★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	观看座椅
	1.靠背：采用优质网布，透气性好；
2.扶手：采用优质环保PP材质；
3.坐垫：座垫采用高密度回弹原生海绵，久坐不易变形；
4.椅架：直径25mm，壁厚1.5mm，  表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
5.脚垫：采用PP加耐磨纤维塑料，耐磨抗老化，人性化设计，防滑，防止划伤地板；
6.坐垫部分可折叠，便于收纳；
7、★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	化妆桌
	一、化妆台柜体
1. 基材：E1级环保实木颗粒板/高密度中纤板MDF，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合室内家具环保标准 ；
2. 饰面工艺：黑色哑光免漆PET饰面，防刮耐磨、防水防化妆品腐蚀，油污一擦即净；无异味；
3. 抽屉五金：圆形金色合金拉手，静音三节冷轧钢滑轨，承重≥25kg，推拉顺滑不卡顿；
4. 柜体尺寸（常规款）：不小于长100cm×深40cm×高80cm，双抽屉大容量储物；
二、桌架支撑钢架
1. 材质：加厚1.2mm方形冷轧钢管，一体折弯焊接成型；
2. 表面处理：高温静电喷塑黑色哑光涂层，防锈防掉漆，承重可达150kg，多人长期使用不变形；
3. 脚垫：底部静音防滑橡胶脚垫，保护瓷砖地面、减少移动异响，调节轻微地面不平；
三、LED带灯化妆镜组件
1. 镜框：窄边黑色铝合金边框，轻薄不易变形，抗磕碰；
2. 镜面：高清无铜环保银镜，成像无畸变、不泛绿光，反射还原度97%，化妆无色差；
3. 灯光系统
光源：内嵌LED柔光灯带，显色指数CRI≥95，专业彩妆高显色
色温调节：冷白光/自然光/暖黄光三档触控调光，亮度无极可调
 使用寿命：≥28000小时，低功耗，带触摸开关，部分款式预留USB充电口
4. 镜子常规尺寸：90cm×110cm，整面环绕柔光均匀补光；
 四、配套化妆椅材质参数
 1. 椅面靠背：高回弹高密度海绵填充，久坐不塌陷；表层哑光科技绒布（浅灰色），亲肤透气、耐脏易清洁；
2. 椅腿：加粗金色空心金属拉丝椅腿，承重120kg/单人，底部防滑静音垫；
3. 造型：波浪弧形靠背，贴合人体腰背，适配长时间化妆坐靠；
4. 板材：同柜体E1级免漆颗粒板，同色饰面；
5. 支架：配套黑色细钢架，分层开放式置物，可收纳化妆刷、粉底、饰品、洗护工具；
 
 五、★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	演讲台
	1.尺寸不小于780mm*590mm*1150mm；                                    2、基材：采用优质三聚氰胺板，刨花板内材，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；
3、封边：2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；                            5.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	小讲台
	1.桌面规格：不小于800mm*600mm*16mm；
2.立柱规格：不小于φ80mm；
3.桌脚尺寸：不小于750mm*600mm*73mm，万向轮高度55mm（可换调节脚）；
4.高度行程：745~1130mm（不含面板）；
5.静态承重：30kg；
6.动态承重：2-4kg；
7.升降桌由桌脚、立柱和桌面三部分组成，运输方便、安装快捷；
8.面板采用16mm抗倍特板材，E1级环保等级，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，造型时尚多变，没有锋利边角更加安全，桌面与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理，牢固不易松散，安装拆卸方便快捷，可多次重复拆卸使用；9.金属表面经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷塑、高温固化多道工序处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保；
10.升降立柱为铝合金材质，内置莱特气弹簧，高达3万次的升降；
11.桌脚为铝合金一次性压铸，造型美观，轻盈时尚，坚固耐用；
12.包装为邮购包装，包装尺寸900*670*245mm，毛重21.5kg，内置定型泡沫保护产品，坚固易运输；
13.该产品简洁美观，适合居家、办公、学校讲桌等环境使用.坐、站两宜，使用舒适健康。                                                        14.★颜色、样式供货前必须经采购方同意，提供承诺函加盖投标人公章。
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	线性音柱
	1."选用4.5寸的全频带喇叭单元四个 ，一个号角式钕磁高音单元，中频表现厚实突出 ，声音优美，以多层夹板箱体制作而成，造型纤细美观 。适用于小型语言扩声和音乐应用 。
2.技术参数：
（1）阻抗：8Ω
（2）频率：90Hz-20KHz 灵敏度：93dB
（3）额定功率：200W
（4）最大功率：400W
（5）产品尺寸（W*H*D)：190*655*145mm
（6）包装尺寸（W*H*D)：480*735*220mm （1包2）
（7）净重：8.4Kg(1只）
（8）毛重：18.5Kg（1包2）"
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	功放
	1.频响:20Hz-20kHz,±1dB
2.输入灵敏度:0.7V
3.信噪比:≥95dB
4.失真度:≤0.03%
5.额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度:>70dB
7.阻尼系数 f=1KHz  8 OHMS:240
8.转换速率:15V/us
9.保护:Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut
10.冷却系统:Two steps speed fan
11.电源;220-230V~50Hz
12.净重（kg）:9Kg
13.尺寸(WxDxH)：482×346×88mm"
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	有线会议话筒
	1. 换能方式:电容式;
2. 频率响应:20Hz-20kHz;
3. 指向性:心型向性;输出阻抗(欧姆):2002;
4. 灵敏度:-42dB士2dB;
5. 最高输入音量:118dB声压;
6. 讯噪比:65B;
7. 供电电压:直流3V/幻象48V(幻象指既传输电流，也传输声音);(配十米线)
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	模拟调音台
	1.8单声道输入
2.内置夜视发光灯，侧板可发光，独特的创意理念
3.内置16种DSP数字效果，特设专业KTV模式，其中第5种是韵乐效果
4.内置多功能MP3播放器，带蓝牙，录音，循环模式选择。
5.内置独立48V幻象电源。
6.频率响应:20Hz-20kHz+1dB,-3dB  @+4dB, 600Ω 
7.总谐波失真:<0.1%(THD+N) @+14dB,20Hz-20kHz, 600Ω
8.输入通道均衡:±15 dB 最大值
9.高音： 10kHz (坡形）中音：2.5kHz (峰形）10.低音：100Hz (坡形）上升/下降坡形频率：3dB以下最大可变电平
11.尺寸：42*42*11cm
12.净重：4.50KG
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	电源时序器
	1.采用30A优质继电器。
2.可控制电源:8路。直通输出：1路 。                                                                    
3.后板加外接总控制。
4.带交流电压显示屏,显示当前使用电压数值。
5.每路输出采用16A万能插座,适合各种类型插头使用。
6.8路电源时序控制，每路延时1.5秒。                                                                                               
7.空气开关保护漏电 短路 过载 
8.带滤波电路 
重量 ：3.4kg  
尺寸： 55cm*33cm*10.5cm
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	设备机柜
	24U
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	音响线
	全铜
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	全瓷防静电地板
	1.全钢防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成。
2.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL贴面或瓷砖面组成。
3.地板规格：600*600*35mm （1.0mm三聚氰胺  品牌：美亚面）
4.地板厚度极限公差：±0.3mm。
5.地板边长极限公差：0-0.4mm。
6.表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm
7.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。
8.贴面材料： “HPL”贴面（美亚面）。
9.贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。
10.贴面耐磨性能：≥1000转（耐磨10年左右）。
11.嵌条电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v左右）。
12.嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落。
13.注水泥孔盖打开后须观察水泥是完全饱满并保证水泥坚硬。
14.支撑架：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。
15.支撑上托板厚：≥2.5mm（冷轧钢板）。
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四、供货要求
1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场完成安装。
3.交货地点：江苏省连云港市海州区春晖路8号江苏财会职业学院。
五、付款方式与履约保证金
1、付款方式
项目建成试运行、验收合格后，经审计付至审定金额的100％。
2、履约保证金
本项目收取履约保证金，金额为合同金额的   5   %。
中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。
六、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


四、评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（37分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应（25分）
	技术参数响应评审基准分25分；标注▲的参数每有一项负偏离扣3分；多于六个（不含六个）负偏离的，本项不得分。
（投标文件中详细填写技术规格偏离表。要求提供证明材料的参数未提供证明材料或提供的证明材料不符合要求的视为负偏离）


	证书（9分）
	1.所投产品云桌面终端具有云桌面软件著作权证书的得3分。
（投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评委统一认定）
2.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投汇聚交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，满足得3分。
（投标文件中提供投标产品型号需与获证产品型号一致，提供第三方机构的检测证书以及查询链接截图并加盖投标人公章，否则不得分）
3. 教学管理软件可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；每项满足得1分，最高得3分。
（投标文件提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方测试机构出具的检测报告加盖投标人公章，否则不得分）


	低挥发性原辅材料（1分）
	依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在本项目中，优先使用低挥发性原辅材料的得1分（须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件，否则不得分）

	节能环保
（2分）
	1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。


（3）商务分（33分）
	评审因素
	评审标准

	项目实施保障
（9分）

	1.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得3分
2.投标人具有商品售后服务认证证书，五星级的得3分，四星级的得2分，三星级的得1分，其余不得分，本项最高得3分。

	类似业绩
（9分）

	[bookmark: OLE_LINK3]2023年1月1日以来，投标人具有类似胖云桌面项目业绩案例，每提供一个得3分，本项最高得9分。
（投标文件中提供加盖投标人公章的合同扫描件，否则不得分）


	实施方案
（5分）

	投标文件中提供实施方案，方案包括但不限于设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等内容：
内容全面、进度安排合理、可操作性强的得5分；
内容较全面、进度安排较合理、可操作性较强的得3分；
内容一般、进度安排一般、可操作性一般的得1分；
该项未见阐述不得分。


	售后服务方案
（5分）

	投标文件中提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务内容、响应时间、故障处理、维护服务保障体系等内容：
内容完整、响应及时、售后服务体系完善的得5分；
内容较完整、响应较及时、售后服务体系较完善的得3分；
内容有缺项，响应及时性一般,售后服务体系一般的得1分；
该项未见阐述不得分。


	培训方案
（5分）

	投标文件中提供的培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等：
内容丰富，科学合理，培训形式多样的得5分；
内容较丰富，较合理，培训形式较多样的得3分；
内容简单，合理性一般，形式单一的得1分；
该项未见阐述不得分。
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