江苏财会职业学院云计算实训平台服务器项目采购需求

一、项目基本情况
项目名称：江苏财会职业学院云计算实训平台服务器采购
采购方式：公开招标
预算金额：人民币21万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
最高限价：人民币21万元。
采购需求：“云计算实训平台服务器”是专为云计算技术应用专业配套实训平台建设的核心硬件设备，旨在支撑该专业实训教学平台的稳定运行。该服务器需具备虚拟化能力，能够将物理计算资源灵活划分为多个独立的逻辑单元，从而满足多门课程、实训任务同时对计算、存储及网络资源的并发需求。
合同履行期限：合同签订后15天内完成供货
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、采购需求
一、项目概况
“云计算实训平台服务器”是专为云计算技术应用专业配套实训平台建设的核心硬件设备，旨在支撑该专业实训教学平台的稳定运行。该服务器需具备虚拟化能力，能够将物理计算资源灵活划分为多个独立的逻辑单元，从而满足多门课程、实训任务同时对计算、存储及网络资源的并发需求。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	云计算实训平台服务器
	6
	台
	工业

	2
	云计算管理软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
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	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	云计算实训平台服务器
	1、CPU 信息：≥2颗处理器，核心≥20，线程≥40  主频≥2.0GHz ， L3缓存≥27.5MB
2、主板支持的CPU和内存情况:支持不少于两颗CPU，支持不少于24个内存插槽
3、主板内存槽数量:可扩展≥24个内存插槽，支持最大容量2TB
4、主板存储接口:至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 2 种	
5、PCIe 插槽接口:符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容	
6、主板 PCIe插槽数量及规格:最大可支持≥5个标准PCIe 3.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）；
7、内存数量:≥8
8、内存规格:≥DDR4	
9、内存通道:支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确	
10、硬盘类型:供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格	
11、硬磁盘实配容量:配置不少于1块3.2TB  NVMe SSD 硬盘，2块600G SATA 硬盘 
12、硬盘实配数量:实配盘数应不小3块	
13、硬盘插槽数量及规格:最大可支持前置≥12块硬盘+2块后置硬盘	
14 、RAID 卡支 持的 SAS接口数：≥8
15 、网口速率和数量：配备不少于4个10GE网口
16、显示接口:显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等	
17、USB 接口:配备不少于4个USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
18、电源冗余模式：整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置	
19、电源模块数量：≥2	
20、电源功率：≥500W，电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求	
21、外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确"	
22、尺寸（高×宽×深）：机箱尺寸：不小于87.8mm(高) x 446mm（宽）x 794mm（深）	
23、环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa	
24、机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定	
25、噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB	
26、机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度	
27、主板外部：支持 USB、显示、管理等接口	
28、网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能	
29、计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能	
30、密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定	
31、内存校验：支持内存纠错等高级功能；
32、RAID 卡RAID 级别支持：RAID 模式支持 RAID 0/1/5//10	
33、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能	
34、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能	
35、散热方式：支持风冷散热方式	
36、BMC 固件基础功能：
1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
25）支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求；
26）支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；
27）支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理，支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性与便捷性；
28）支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。
29）支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等；
37、BIOS 固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能"	
38、远程控制：支持远程关机和重新启动功能	
39、操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级	
40、操作系统功能：
a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求"	
41、中文信息处理:符合 GB 18030 的有关规定	
42、关键部件安全要求:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求	
43、故障检测:支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警	
44、弱口令字典检查:支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令	
45、白名单访问控制:支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制	
46、二次鉴别:支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作	
47、密码证书安全加密存储:支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法	
48、敏感信息安全加密传输:支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
49、研发过程安全:供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯	
50、物理安全:安全要求应符合 GB 4943.1 的规定	
51、限用物质的限量要求:限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求	
52、CPU 主频:≥2.0GHz	
53、单 CPU 核数:≥20	
54、单 CPU 末级缓存容量:≥27.5MB	
55、单内存模块容量:≥32GB	
56、内存速率:≥2666MT/s	
57、电源能耗:符合 GB/T 9813.3 的有关规定	
58、内存兼容性:适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格	
59、固态存储兼容性:支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能；	
60、网卡兼容性:网卡应适配两种或以上厂商产品	
61、功能卡兼容性:内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
62、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
63、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
64、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
65、平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
66、整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
67、风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h
68、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
69、标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
70、服务响应：
a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
71、培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
72、服务周期：
a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确；
73、工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
74、驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
75、厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
76、提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力
78、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
79、供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
80、NVMe硬盘要求：
▲a) NVMe SSD硬盘要求顺序读性能：≥2000MB/s；
▲b) NVMe SSD硬盘顺序写性能：≥1500MB/s；
▲c) NVMe SSD硬盘随机读取性能：≥400000IOPS；
▲d) NVMe SSD硬盘随机写性能：≥800000IOPS；
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	云计算管理软件
	1.支持将服务器平台组成云计算集群；
2.支持CPU、内存虚拟化技术，实现一分多虚拟机；
3.支持多用户管理、支持将不同用户划分到同一项目组下；支持将项目组、项目组用户进行逻辑隔离；
4.支持配置不同用户权限与角色管理；
▲5.支持配额管理，可限制CPU、内存、磁盘空间使用大小；
6.支持提供专用部署模板库，可基于模版库快速启动虚拟机/容器；
7.支持虚拟机动态调整规格大小；
8.支持主机集合功能，将一个或多个虚拟机整合为一个集合，并支持在启动虚拟机时指定调度到对应的集合；
9.支持计算节点管理功能，开启或关闭对应节点的调度能力。
10.支持虚拟机垃圾桶功能，能够一键回收误删虚拟机。
11.支持虚拟网络功能，支持接入VXLAN网络、VLAN网络、支持将VLAN网络作为浮动地址使用；
12.支持安全组功能，能够控制虚拟机的网络进出权限；
▲13.支持云硬盘功能，支持虚拟机以云硬盘形式启动，能够动态调整大小；
14.支持云硬盘快照功能，能够基于云硬盘快照恢复硬盘；
15.支持云硬盘备份功能，能够基于云硬盘进行增量/全量备份。
16.支持对接多种存储后端，兼容开源存储与商用存储。
17.支持数据库实例功能，兼容主流开源数据库服务（如MariaDB、MongoDB、Postgresql等）；
18.支持负载均衡功能，能够将平台内虚拟机作为后端服务器，通过访问负载均衡实例来实现流量的负载均衡；
▲19.支持云主机监控功能，可分时间段对虚拟机CPU、内存使用率进行查询、可对网络IO带宽、收发包（pps）数量进行查询；
20.支持对物理机资源监控，可查询CPU、内存、磁盘、系统运行时长、磁盘IOPS、网络流量、TCP连接情况、网络错误与丢包情况；
▲21.支持接入防火墙实现公网IP与浮动地址映射，提供虚拟机公网访问与被访问能力，并支持配置公网IP带宽大小；
▲22.支持将虚拟机端口与公网IP端口映射，实现公网访问能力；
▲23.支持第三方以远程调用方式管理/使用云计算集群资源。



四、辅材、配件
本项目供货、安装过程中需要的辅材（水晶头、网线、光纤等）、配件、工具等保证项目实施的必要材料均由中标人提供，相关费用包含在预算内。
五、供货要求
包含不限于如下内容：
1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

六、安装调试要求
1.中标人提供的货物应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。
2.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
七、国家或行业相关规范标准
本项目采购标的为通用服务器，供应商所投产品及服务应符合以下国家标准及政府采购政策文件的相关要求：
（一）政府采购专项需求标准
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号），财政部、工业和信息化部
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号），财政部、生态环境部、工业和信息化部
（二）产品质量与安全国家标准
GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范第3部分：服务器》
GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》
GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》
GB 18030-2022《信息技术中文编码字符集》
（三）密码与安全可靠测评标准
GB/T 37092《信息安全技术密码模块安全要求》
GM/T 0028《信息安全技术密码模块安全检测要求》
安全可靠测评要求（中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心发布）
（四）节能与环境标志产品标准
《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），财政部、生态环境部
《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），财政部、国家发展改革委
以上标准均执行现行有效版本，如有更新按最新标准执行。供应商应确保所投产品符合上述标准及政府采购政策的相关规定。
八、人员配备要求
本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派1名的项目负责人，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收；另外本项目至少委派1名项目组人员负责项目的安装调试，负责对该项目以及周边设备的配置与调整、调试系统性能。
九、履约验收要求
货到后，采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，并进行相应的功能测试（能够部署与运行云计算实训平台），符合要求后予以验收通过。
十、培训要求
1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。
2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员（包括系统管理员）可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。
3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。
4.中标人对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。
十一、售后服务要求
包含不限于如下内容：
质保期：3年。
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
十二、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十三、投标报价要求
按总价进行报价。
十四、付款方式与履约保证金
1、付款方式
自验收合格之日起，采购人30日历天内支付合同约定100%金额款项。
2、履约保证金
本项目收取履约保证金，金额为合同金额的  5    %。
履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
十五、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
四、评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
1.价格分（60分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务分（ 26分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
（15分）
	技术参数满足招标文件要求的全部技术指标的得15分。标注“▲”项的参数每有一项未提供相关证明材料或不满足要求的扣1.5分，非“▲”条款负偏离的每个扣0.5分，完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供相关系统功能截图或测试报告或文件等证明材料，未提供系统功能截图或测试报告或文件等证明材料或提供的证明材料与要求不符合的，视为负偏离。功能相近但表述不一致的，由评审委员会统一认定）

	业绩
（4分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人每提供1个同类服务器或云计算平台供货业绩的，得2分，最多得4分。（投标文件需提供合同原件扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分。）

	质保服务承诺
（4分）
	在原有质保基础上，货物清单中商品每增1年质保，加2分，最高得4分。
（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分）

	节能环保
（3分）
	1.投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的得1.5分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，得1.5分。


3.技术分（ 14 分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	实施方案
（7分）
	根据投标供应商提供的本项目实施方案进行评分：
1、方案完整，布局精巧合理，流程设计科学严谨，措施完善：7分；
2、方案内容齐全，布局规划有序，流程清晰规范，措施较完善：6分；
3、方案包含主要内容，布局基本合理，流程较为顺畅，措施基本完善：4分；
4、方案内容存在部分缺失，布局稍显杂乱，流程存在模糊之处。措施不够完善：2分；
5、内容与本项目基本无关联性：1分。
本项未见阐述不得分。

	售后保障
（7分）
	根据投标供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、问题解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）进行综合评分：
1、计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：7分；
2、计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：6分；
3、计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：4分；
4、计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分；
5、内容与本项目基本无关联性：1分。
本项未见阐述不得分。
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