江苏财会职业学院AI督导平台服务器采购
采购需求

一、项目基本情况
项目名称：江苏财会职业学院AI督导平台服务器采购
预算金额：人民币17万元
采购方式：公开招标
采购需求：为深入贯彻落实国家教育数字化战略相关政策要求，推进学校数字化转型，落实年度重点工作部署，提升人工智能与教育教学深度融合应用水平，夯实教学质量管控体系，保障AI智慧课堂管理平台稳定、高效落地运行，江苏财会职业学院购买服务器用于AI智慧课堂管理。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、采购需求
一、项目概况
为深入贯彻落实国家教育数字化战略相关政策要求，推进学校数字化转型，落实年度重点工作部署，提升人工智能与教育教学深度融合应用水平，夯实教学质量管控体系，保障AI智慧课堂管理平台稳定、高效落地运行，江苏财会职业学院购买服务器用于AI智慧课堂管理
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	服务器
	1
	台
	工业


[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]
3、 货物（标的）技术参数及功能指标
服务器技术要求
	序号
	技术指标
	招标参数

	1
	品牌要求
	产品自主研发和生产

	2
	机型
	2U机架式服务器，配置导轨

	3
	★处理器
	投标产品所配备的CPU(中央处理器) 内置密码运算加速模块，支持国密 算法（SM2、SM3、SM4）硬件加速。 提供投标产品所配备的CPU(中央处 理器)具有上述密码技术特性的证 明材料(加盖芯片原厂公章)。
配置2颗自主可控C86架构处理器，基础频率≥2.7GHz，单颗核心数≥32核，L3缓存≥64MB

	4
	★内存
	配置≥4*32GB 3200MHz DDR4内存；
可扩展≥32个内存插槽，支持最大容量4TB，支持内存纠错等高级功能

	5
	★ 硬盘
	配置≥2*480GB SSD硬盘，5*1.92TB  SSD 硬盘，5*20T 7.2k 3.5 SATA 6Gb硬盘
板载支持≥2块M.2 SSD硬盘，
最大支持≥20块3.5英寸硬盘
最大支持≥24块U.2 NVMe 硬盘

	6
	硬盘控制器
	配置2G缓存 RAID卡

	7
	网卡
	配置≥2个万兆光口（含光模块），2个千兆电口
支持OCP3.0网卡，支持热插拔；板载1个千兆管理专用以太网口

	8
	扩展插槽
	最大支持≥10个PCIe 4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽）
▲最大支持 4 块双宽 GPU 或 8 块单宽 GPU，提供白皮书证明材料

	9
	IO接口
	板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）
▲为了保证防止外部入侵，需要从硬件层面来做接入管制，支持USB端口开启和关闭功能，提供软件功能截图

	10
	风扇
	配置≥2个热插拔冗余电源模块，主动式PFC，通过80plus铂金认证；配置热插拔冗余风扇

	11
	安全
	▲支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，增强安全性，提供白皮书证明材料

	12
	故障诊断
	主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；

	13
	系统维护
	▲1）提供与服务器同品牌管理平台，须具备以下功能：a、支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求；
▲2）支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；
▲3）支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理，支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性与便捷性；
▲4）支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。
▲5）支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等；




五、供货要求
包含不限于如下内容：
1.交货期：合同签订后15天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场交货。
3.交货地点：江苏财会职业学院。
六、安装调试要求
按照要求部署学校要求的操作系统
七、售后服务要求
质保期：3年。
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
八、商品包装及快递包装要求
.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

九、投标报价要求
1、报价币种为人民币。
2、投标报价须包含但不限于货物与相应的服务价款、专用工具、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、管理、售后、培训、保险、利润、税金等，所涉及的相关费用由中标方支付及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用）。
十、付款方式与履约保证金
1、付款方式
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效，本表格仅供提醒作用。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	投标产品所配备的CPU(中央处理器) 内置密码运算加速模块，支持国密 算法（SM2、SM3、SM4）硬件加速。 提供投标产品所配备的CPU(中央处 理器)具有上述密码技术特性的证 明材料(加盖芯片原厂公章)。
配置2颗自主可控C86架构处理器，基础频率≥2.7GHz，单颗核心数≥32核，L3缓存≥64MB

	2
	配置≥4*32GB 3200MHz DDR4内存；

	3
	配置≥2*480GB SSD硬盘，5*1.92TB  SSD 硬盘，5*20T 7.2k 3.5 SATA 6Gb硬盘




四、评标方法与评标标准
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。


综合评分法
1.价格分（40分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务分（ 30 分）
	评审因素
	评审标准

	制造商能力（12分）
	制造厂商具有信息安全管理体系证书（2分）
制造厂商具有环境管理体系证书（2分）
制造厂商具有职业健康安全管理体系证书（2分）
制造厂商具有质量管理体系证书（2分）
制造厂商具有ISO50001管理体系证书（2分）
制造厂商具有信息技术服务管理体系证书（2分）

	实施方案（9分）
	（1） 评标委员会根据各投标人项目实施方案中供货保障措施（包括产品供货、安装调试、运行维护、实施人员安排等的科学性、合理性、可实施性、针对性等方面）进行评定，
方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分；
方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2分；
方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得1分
（未提供供货保障措施的此项不得分）。

（2） 评标委员会根据各投标人项目实施方案中培训方案（包括但不限于对培训的组织计划、产品使用的培训计划、培训人员配备安排、培训课程及课时安排等内容）进行评定，
培训方案科学合理、具有针对性、方案优秀的得3分；
培训方案科学合理、具有针对性、方案良好的得2分；
培训方案科学合理、具有针对性、方案一般的得1分
（未提供培训方案的此项不得分）。

（3） 评标委员会根据各投标人项目实施方案中售后服务方案（对本项目有完整合理的售后服务方案，售后服务人员配备合理、服务响应及时、满足用户需要，有详细完整的“三包”、免费保修、售后服务方案，服务响应时间、修复时间）进行评定，
方案内容详细、操作性强的得3分；
内容具体、操作性较强的得2分；
内容简单、操作性一般的得1分
（未提供售后服务方案的此项不得分）。

	服务
（6分）
	1. 在原有质保基础上，货物清单中商品每增1年生产商质保，加1分，最高得2分。
提供投标人针对本项目的售后服务承诺函；

2.数据安全：为保证数据安全，保障数据恢复的安全性，投标人所投服务器设备需具备国家信息中心数据恢复服务，投标时提供国家信息中心出具的针对本项目的数据恢复售后服务承诺函得4分。

	节能环保
（3分）
	1.投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的得1.5分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，得1.5分。
采购人注意：如采购标的涉及节能环保，建议保留，可以调整分值。文件依据详见《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》(苏财购〔2023〕65号)、转发江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（连财购〔2023〕28号）。如不涉及，可删除。


3.技术分（ 30 分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	技术要求（30分）
	招标文件中斜体且有下划线部分作为重要技术指标，必须满足，否则为无效投标。其中标记“▲”参数每负偏离一项扣2分，扣完为止
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